**第二章 改造图纸及要求**

玻璃隔断

门

办公室1

办公室2

门

通 道

入户门

3.7m

7.5

m

约

5.2

m

要求：

1、房间高度约为3.45m，隔断必须封到天花板。图上尺寸如有误差，以现场勘察为准。

2、用钢化玻璃和铝合金把原有一间办公室隔断成办公室1和办公室2，每间须安装一个钢化玻璃推拉门（或平开门），连接处使用铝合金柱子固定，要求牢固耐用。

3、其中3间办公室中原有隔断，需拆除。

4、安装完毕对门边缝进行修补和粉刷，保持外观整齐美观。

5、铝合金厚度为1.2mm，钢化玻璃厚度为0.5mm，玻璃门尺寸按学校要求。

6、施工完毕必须及时清理和清运施工垃圾。